
**基于6U VPX 的mSATA高性能数据存储板**



**一、板卡概述**

       该产品系我司自主研发。基于标准6U VPX架构。  
  
**二、产品特性**  
       http://www.orihard.com/images/zui.gif大存储容量8TB  
       读写方式RAID0 ,读写速率2GB/s  
       四路x4 SRIO@5Gbps/Lane  
       两路 x4 PCIe@5Gbps/Lane  
       板载4GB DDR3 SDRAM  
       板载 2颗 128MB NorFlash  
       两路1000Base-T接口  
       符合VITA46.0 VPX Base Standard

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **三、原理框图**  http://www.orihard.com/files/286-02.gif  **四、产品规格**   |  |  | | --- | --- | | 处理能力 | 两片 Xilinx FPGA XC7K325T-2FFG900I | | 存储能力 | 每片FPGA外挂DDR3 SDRAM 256M x 64bit | | 每片FPGA 外挂BPI Flash 128MB，用于程序加载 | | 外挂8个mSATA盘 @ 6Gbps/lane，总容量 可达8TB | | VPX接口 | P0：单电源供电，系统复位（低电平有效），SM总线（IIC） | | P1：四组x4 SRIO @ 5Gbps/Lane | | P2：两组x4 PCIe @ 5Gbps/Lane,一个千兆以太网 10/100/1000 Base-T | | P3：32对LVDS | | P4：32对LVDS | | 前面板 | 一个千兆以太网 | | 两个电源指示灯 | | 一个系统复位按键 | | 两个FPGA分别引出4个LEDs至前面板，用于状态指示及调试 | | 片间互联 | 两个FPGA 实现72对LVDS互联 | | 工作温度 | -40℃~ 70°C | | 供电要求 | 单电源DC12V~5A | | 散热方式 | 风冷散热 | | |